**防护门、防护密密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** |  | **结构类型** |  | **部 位** |  |
| **施工单位** |  | **项目经理** |  | **项目技术****负责人** |  |
| **分包单位** |  | **分包单位****负责人** |  | **分包项目****经 理** |  |
| **保****证****项****目** | **项 目** | **质 量 情 况** |
| **1** | **钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能均必须符合记时计要求和有关标准的规定** |  |
| **2** | **钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定** |  |
| **3** | **带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用，钢筋表面应保持清洁** |  |
| **4** | **混凝土所用的水泥，水、骨料等必须符合施工规范规定** |  |
| **5** | **混凝土配合比，原材料计量、搅拌、养护必须符合施工规范规定** |  |
| **6** | **门框的预埋件均无锈蚀并涂油，位置准确，固定牢靠** |  |
| **7** | **门框墙严禁胡蜂窝、孔洞和露筋** |  |
| **基本项目** | **项 目** | **质 量 情 况** | **等 级** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **麻 面** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **允 许偏差项 目** | **项 目** | **允许偏差（mm）** | **实侧偏差值（mm）** |
| **钢筋砼圆拱门门框墙** | **钢筋砼平板门****门框墙** | **钢质门****门框墙** |
| **门孔宽****≤5000** | **门孔宽****＞5000** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **铰页同心度** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **闭锁位置偏移** | **±2** | **±3** | **±3** | **±2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **门框两条对角线相差** | **5** | **7** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **门框墙垂直度** | **6** | **8** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **检查结果** | **保证项目** |  |
| **基本项目** | **检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪** |
| **允许偏差直度** | **实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪** |
| **检查结论** | **专业技术负责人****年 月 日**  | **验收结论** | **监理工程师****年 月 日**  |